Cahier des charges exemplatifs pour un marché de débusquage au cheval.

Des informations précisent seront dictées lors de l’élaboration du cahier des charges :

En plus des délais prévus :

1.Equipement de l’engin de débardage.

-Préparation pour une pince et volume des tas à préparer (timberjack ou tracteur). Les bois seront laissés au sol.

-Préparation pour un câble et volume des tas à préparer. Les bois seront posés sur coulette.

-Un mix, (engin équipé des 2) les bottes accessibles peuvent être emportées à la pince et d’autres moins accessible pourront être câblées.

2. La possibilité que les postes soient réalisé en collaboration. (Souvent les 2 acteurs seront plus efficaces et plus rentables s’ils travaillent ensemble.

3. Idem avec les bucherons.

4. Il sera précisé si un lot doit être entièrement mis à route en effet, il arrive qu’il n’y ai qu’un tas ou deux qui ne soit pas à route dévaluant ainsi tout le lot. Si la distance et la quantité de bois reste raisonnable ces tas seront mis à route avec les autres.

D’un point de vue du respect des animaux de travail :

Les chevaux seront déplacés avec du matériel roulant conforme et en état de sécurité (plancher, côtés et barres intérieures en bon état)

Les chevaux seront indemnes de blessure

Le harnachement sera adapté, a la bonne taille, confortable et soigné.

Les pieds des chevaux seront entretenus (ferrure de moins de 10 semaines ou pied nu sans cassures.)

Le meneur aura une attitude bienveillante avec ses animaux

Les chevaux auront une pause de min 30 mn tout les 3h (sauf si 2 chevaux sont à disposition et utilisé séparément)

Les chevaux auront accès à de l'eau fraîche et en suffisance (min 20L) lors des pauses

Les chevaux auront accès à du foin lors du transport et à chaque pose (en plus des suppléments)

En cas de doute le responsable de chantier pourra faire appel à un vétérinaire pour une vérification plus poussée et pourra annuler le marché en cas de non respects des conditions ci-dessus.